1 Для приборов, выпускаемых с 2001 по 2004г использовать конфигуратор v037
2 Для приборов, выпускаемых с 2004 по 08.08.2016г использовать конфигуратор v1003
3 Для приборов, выпускаемых с 08.08.2016г по н.в. использовать конфигуратор v1.1.3.18

Внимание!
Если у вас прибор выпуска 2009г-2016г, то при работе с конфигуратором ТРМ138 v1003 возможны случаи некорректного задания типов датчиков с НСХ
При выборе «ТС 50П ( = 0,00385 оС-1)»  в прибор должно записаться значение tY07 (по факту пишется tY08)
При выборе «ТС 50П ( = 0,00391 оС-1)» в прибор должно записаться значение tY08 (по факту пишется tY09)
При выборе «ТС 50М ( = 0,00428 оС-1)» в прибор должно записаться значение tY09 (по факту пишется tY07)
При выборе «ТИИ(N)» в прибор должно записаться значение tY19 (по факту пишется tY20)
При выборе «ТЖК(J)» в прибор должно записаться значение tY20 (по факту пишется tY19)
Данные ошибки исключены при записи кода типа датчика с лицевой панели прибора. Исправлено в версии 1.1.3.18. 